MODEL : ESB-120 (비상 호출기(Emergency Call Switch Box))

1. 개 요

ESB-100, 110, 120은 위급상황을 인지하고 버튼을 눌러 도움을 요청하면 관리센터에 알람신호가 발생, 해당 위치를 화면에 표시하여 해당 상황을 해결할 수 있도록 해주는 비상호출기입니다.

2. 기 능 및 구 성

UTP 케이블 1 개 만으로 최대 32 채널까지 직렬접속이 가능

정전시라도 자체 발광 LED를 이용해 출구 유도기능 내장

최대 10,000개의 비상호출 스위치의 동시 운영이 가능

전용 소프트웨어(EAV 1.0, 3.0)로 호출 시 위치표시 기능

적용 환경에 따라 다양한 케이스 선택이 가능

3. 제 원

1) USE FOR : Emergency Call System

2) FUNCTION : Emergency Switch

3) 1 LINE CAPACITY : Max 32 Set / 1 Line

4) LINE DISTANCE : Max 3Km

5) SWITCH TYPE : Push Button

6) CALL ADDRESS : No. 0000~9999

7) COMMUNICATION : EIA Standard RS-422 (4 Wire)

8) COMBINATION Rx. : ARU-100 (Alarm Receiver Unit)

9) OPERATING TEMPERATURE : -10℃ ~ +55℃