MODEL : ARU-300 (고급형 비상호출기 전용 시스템 중앙 수신반)

1. 개 요

ARU-300은 호출기의 전원공급, 쌍방향 통화기능 및 영상신호 수신 기능이 가능하며 다양한 주변기기(CCTV, PA 등)와 완벽한 호환성을 가지는 고급형 중앙 주장치입니다.

2. 기 능 및 구 성

센서 신호 및 비상호출기(ESB-시리즈) 신호처리를 위한 수신장치

ESB-3xx 시리즈의 전원공급+음성통화+영상신호 수신 기능 수행

P/C, 알람 드라이버, 매트릭스, DVR 등과의 인터페이스 기능 수행

UTP 케이블 1 개 만으로 최대 8 채널까지 직렬접속 가능

최대 10,000개의 비상호출 스위치의 동시 운영 가능

3. 제 원

1) POWER

a) VOLTAGE : AC86 ~ 264V / Free

b) CONSUME : Max 200W

2) FEATURES

a) ESB CAPACITY : Max 64 Set / 1 Unit

b) COMMUNICATION : EIA Standard RS-485(2W)

3) SYSTEM INTERFACE

a) MAP SOFTWARE : EAV 1.0 or 3.0 / SYSMANIA

b) MATRIX INTERFACE : EMX Series / SYSMANIA

c) CONTROL K/B : OTX-1000 / SYSMANIA

d) 2'nd LOCATION : APU-1000 / SYSMANIA

e) COMBINATION Tx. : ESB-300, 310 / SYSMANIA

4) PHYSICAL

a) WEIGHT : About 3.5Kg

b) OPERATING TEMPERATURE : -10℃ ~ +55℃

c) DIMENSION : 430(W) x 88(H) x 270(D)