MODEL : LCT-2200 (원격 조명제어 송신기)

1. 개 요

LCT-2200은 경관조명, 보안등, 외곽방범등에 사용하며 다수의 조명등을 원격제어에 의해 ON-OFF 할 수 있어 에너지 절약은 물론 센서연동 기능과 다양한 프로그램에 의한 점등이 가능합니다.

2. 기 능 및 구 성

아파트 산책로, 통학로, 등산로 등 우범예상지역에서 적용

인체감지 시 자동 타이머 점등이 가능하여 에너지 절약

일출, 일몰 등의 시간에 대한 사전 프로그램 예약 기능

전면 LED 램프 INDICATOR에 의한 조명 상태 표시기능

노이즈나 낙뢰, 점등 시 쇼크 전압에 의한 통신 보호회로

3. 제 원

1) POWER

a) INPUT : AC86~264V / Free

b) CONSUME : Local Max 15W

2) PROGRAM

a) PGM Ver1.5 : EMNT, BMNT Auto ON-OFF(Option)

b) EMERGENCY : Full Shift On

c) SWITCH Manual : On-Off

d) CHANNEL : 32 Channel

3) TELECOM

a) CONTROL : RS-485 EIA / 2,400 BPS

b) CONNECTOR : Terminal Block 3 Pin

c) EXTERNAL : Program Connector

4) PHYSICAL

a) OPERATING TEMPERATURE : -10 ~ +55℃

b) WEIGHT : About 2.0Kg

c) DIMENSION : 430(W) x 44(H) x 270(D)