MODEL : QMX-2006 HD (6화면 HD 영상 분할기)

1. 개 요

QMX-2006은 HD급 카메라 영상 6화면 분할기능은 물론 Tx(OTX-1000)에서 호출된 영상을 선택하여 표출시켜주는 6x1 Matrix Switcher 분할기 입니다.

2. 기 능 및 구 성

Transmitter로 제어하는 카메라 영상선택 장치

SD급 카메라 영상을 HD급 모니터로 6분할 표출 기능

신호의 자동 Loop Out 기능으로 타 장치와의 연동 편리

Micro Strip PCB 설계기술을 적용하여 높은 S/N비 구현

미려함과 내구성을 동시에 갖춘 19인치 표준형 랙 외함구조

3. 제 원

1) POWER

a) VOLTAGE : AC100~240V Free / 50~60Hz

b) CIRCUIT VOLTAGE : DC5V & DC12V / Max 30W

2) VIDEO I/O

a) INPUT CHANNEL : SD Pixel 6 Channel

b) SIGNAL FORMAT : 1 Vpp Composite NTSC / PAL

c) LOAD IMPEDANCE : 75ohm

d) OUTPUT CHANNEL : Full or Octa, / HD Pixel

e) CONNECTION : HDMI or VGA

3) OTX-1000 OPERATION

a) TX CAPABILITY : 1 TX (Use For 1 Locations)

b) DATA FORMAT : EIA RS-422 / 2,400 BPS or 9,600 BPS (option)

4) PHYSICAL

a) WEIGHT : About 3.2Kg

b) OPERATION TEMPERATURE : -10℃ ~ +55℃

c) DIMENSION : 430(W) x 44(H) x 270(D)