MODEL : DMX-2118 RU(DVR전용 매트릭스 카드-UTP 케이블 입력형)

1. 개 요

DMX-2118 RU는 PCI 카드 타입의 D.V.R 용 매트릭스 스위쳐카드로 부터 UTP 케이블을 이용하여 영상신호 및 제어신호를 수신하는 수신장치입니다.

2. 기 능 및 구 성 (DMX-2118 TU와 혼용하여 설명)

1개의 PCI 슬롯형 카드만으로 2채널 출력 매트릭스 기능 해결

완전 독립된 회로 구성으로 어느 회사 D.V.R과도 호환 가능

DVR 장소 외 2개의 장소에서 카메라 선택확인 및 제어 가능

I/D & Time 자막지원 기능 O.S.D(On Screen Display) 내장

여러 대의 D.V.R과도 혼합 운용 가능 (최대 100 Set)

3. 제 원

1) POWER

a) VOLTAGE : DC12V

2) VIDEO I/O

a) CAMERA INPUT : Twisted Pair Cable 1CH

b) EXTEND INPUT : 75 ohm

c) FORMAT : NTSC(PAL=Order Made)

d) TERMINATION : RJ-45 & BNC

e) CONDITION : 75 ohm 1Vpp

3) DATA

a) FORMAT : EIA RS-485 Daisy Chain

b) BAUD RATE : 2,400 BPS(Fixed)

c) CONTROLLER : Transmitter

4) PHYSICAL

a) WEIGHT : About 0.1Kg

b) OPERATION TEMPERATURE : -10℃ ~ +55℃

c) DIMENSION : 80(W)X44(H)X30(D)