MODEL : PMU-3000 (전력량 모니터링용 전력 분배기)

1. 개 요

PMU-3000은 대용량 시스템 구축에 있어 4개의 전원그룹을 설정, 분리하여 전원전압, 각 그룹별, 또는 전체의 소모전류를 디지털 V/A 메터를 통해 표시해주는 전력제어 기기입니다.

2. 기 능 및 구 성

1) 4그룹회로가 한 개의 랙에 장착되어 좁은 공간에서 활용 유리

2) 순간 과전류가 상당히 발생하는 다수의 랙 장비의 구성시 운영

3) 누전 및 과전류 자동 차단 시스템(AC220V 기준 15A~30A)

4) 공급 전압 및 전류를 디지털 메터로 표시 가능

5) 각 상의 2로 차단 릴레이를 통해 완벽한 ON-OFF 제어

3. 제 원

1) POWER INPUT

a) VOLTAGE : AC220V / 50 ~ 60Hz

b) LOAD CURRENT : Max Total 30A Limit

c) LOAD POWER : Max Total 6.6KVA Limit

2) POWER OUTPUT

a) Max CURRENT : 15A/Ch(Total 15A)

b) SHORT CURRENT : 0.015A

c) LINE SHUT OFF : 15A

3) DISPLAY

a) VOLTAGE : 3 DIGIT 000~999V ±3 %

b) CURRENT : 3 DIGIT 0.00 ~19.9A ±3 %

c) CONDITION : LED / Each Channel

4) PHYSICAL

a) WEIGHT : About 4.5Kg

b) OPERATION TEMPERATURE : -10℃ ~ +55℃

c) DIMENSION : 430(W) x 88(H) x 270(D)