MODEL : DMX-2118 (DVR전용 매트릭스 카드-동축 케이블 출력형)

1. 개 요

DMX-2118은 Card 타입으로 D.V.R 장치에 내장하여 1Km 이내의 영상모니터 확장과 카메라의 제어를 목적으로 사용할 수 있는 동축케이블 출력형 비디오 매트릭스 스위쳐 카드입니다.

2. 기 능 및 구 성

1개의 PCI 슬롯형 카드만으로 2채널 출력 매트릭스 기능 해결

완전 독립된 회로 구성으로 어느 회사 D.V.R과도 호환 가능

DVR 장소 외 2개의 장소에서 카메라 선택확인 및 제어 가능

I/D & Time 자막지원 기능 O.S.D(On Screen Display) 내장

D.V.R 운영 프로그램과는 관계없는 독자적인 자체 운영체계

3. 제 원

1) POWER

a) VOLTAGE : DC12V / 5V

b) CIRCUIT VOLTAGE : Max 1000mA

2) VIDEO I/O

a) CAMERA INPUT : Hi-Z, 16CH

b) EXTEND INPUT : 75ohm / 1Channel

c) FORMAT : NTSC(PAL=Order Made)

d) BASIC CHANNEL : 2Channel / Board

3) DATA

a) FORMAT : EIA RS-485 Daisy Chain

b) BAUD RATE : 2,400 BPS(Fixed)

4) PHYSICAL

a) WEIGHT : About 0.3Kg

b) OPERATION TEMPERATURE : -10℃ ~ +55℃

c) DIMENSION : PCI Slot Size(160 x 120mm)