MODEL : VSI-200 (포토 커플러 방식의 영상 노이즈 제거기)

1. 개 요

VSI-200은 영상신호를 포토커플러 방식으로 그라운드 절연시켜 접지전위에 의한 노이즈를 해결함은 물론, 고주파 특성 개선으로 장거리에도 선명한 영상 전송이 가능한 기기입니다.

2. 기 능 및 구 성

1) 영상신호 입/출력간 절연 기능을 부여한 노이즈 제거기

2) 1:2 영상 분배 기능 및 자체 영상 이득조절 기능 내장

3) 고주파 특성 개선으로 장거리 영상 송출 시 선명한 영상 보장

4) 3dB~9dB 가변 증폭율로 설치하기 쉬운 장비구조

5) 컴팩트한 사이즈 및 포토커플러 방식의 노이즈 제거기

3. 제 원

1) POWER

a) VOLTAGE : ADC12~24V / Max 30mA

b) CIRCUIT VOLTAGE : 5mm Pitch Push Lock Type

2) VIDEO I/O

a) INPUT CHANNEL : 1 Channel

b) SIGNAL FORM : 1 Vpp Composite NTSC/PAL

c) OUTPUT CHANNEL : 2 Channel

d) OUTPUT LEVEL : Volume Control(3~9dB)

e) CONNECTOR : Dual BNC

3) ISOLATION

a) DEVICE TYPE : Photo-Coupler

b) CROSS TALK : -70dB Above

4) PHYSICAL

a) WEIGHT : About 0.21Kg

b) OPERATION TEMPERATURE : -10℃ ~ +55℃

c) DIMENSION : 80(W) x 44(H) x 30(D)