MODEL : PCU-800 IP (T.P.C / IP 통신방식의 전원 제어기)

1. 개 요

PCU-800 IP는 CCTV 시스템의 AC220V 전원의 공급은 물론 원격지에서도 전원 제어를 할 수 있도록 제작된 8채널 전원 제어기 입니다.

2. 기 능 및 구 성

1) AC 6.6KVA급 8채널 순차 점등 전원 제어로 장비손상 극소화

2) TCP / IP를 통해 설치 장소 외에 원격지에서도 제어 가능

3) 10A급 릴레이에 의한 안정된 출력회로 설계

4) 대용량 시스템에도 적용 가능한 최대 30A 전류출력

5) 각 채널의 상태 확인이 용이한 LED Lamp 채용

3. 제 원

1) POWER INPUT

a) VOLTAGE : AC220V / 60Hz

b) LOAD CURRENT : Max Total 30A Limit

c) LOAD POWER : Max Total 6.6KVA Limit

d) LOCAL CONSUME : Max 5W

2) POWER OUTPUT

a) OUTLET : AC Consent(For Korea)

b) CHANNEL : 8 CH

c) CURRENT/CH : Max 5A(Peak 10A)

3) CONTROL

a) SOURCE : 8 Tact Switch of Front

b) REMOTE CONTROL : Ethernet(TCP/IP), RS-432

4) PHYSICAL

a) WEIGHT : About 3.2Kg

b) OPERATION TEMPERATURE : -10℃ ~ +55℃

c) DIMENSION : 430(W) x 88(H) x 270(D)