MODEL : ESB-11 (비상 호출 스위치(Emergency Call Switch))

1. 개 요

ESB-10, 11은 도움이 필요하거나 위급상황을 인지한 사람이 버튼을 누름으로써 관리센터에 알람신호를 발생시켜 해당 상황을 해결할 수 있도록 도와주는 비상 호출 스위치입니다.

2. 기 능 및 구 성

UTP 케이블 1 페어 만으로 최대 2Km까지 데이터 송신

병렬 형식의 10 채널 단위로 쉽게 증설이 가능

기존 설치된 케이블(전화선, 삐삐선 등)을 이용해 간단히 설치

미련한 외관 케이스로 실내 설치에 적합한 디자인

학교, 화장실, 공공건물 등에 적합한 호출 스위치

3. 제 원

1) USE FOR : Emergency Call System

2) FUNCTION : Emergency Switch

3) 1 LINE CAPACITY : Only 1 Set / 1 Pair

4) LINE DISTANCE : Max 2Km

5) SWITCH TYPE : Push Button

6) CALL ADDRESS : No. 0000~9999

7) COMMUNICATION : EIA Standard RS-485 (2 Wire)

8) COMBINATION Rx. : ARU-10 (Alarm Receiver Unit)

9) OPERATING TEMPERATURE:  -10℃ ~ +55℃