MODEL : EMX-6432 (확장형 매트릭스 스위쳐)

1. 개 요

EMX-6432는 다양한 CCTV 시스템에 사용되며 Transmitter에서 카메라 호출번호를 입력하면 해당 번호의 카메라 영상을 선택하여 표출 시켜주는 매트릭스 스위쳐입니다.

2. 기 능 및 구 성

Transmitter로 제어하는 카메라 영상선택 장치

최대 100 Set 까지 직/병렬 운영이 가능하여 확장 운영이 편리

카메라 호출번호 및 I/D와 Time을 OSD로 기본 표출

작동 상태를 한눈에 알 수 있는 크고 선명한 FND 표시창 장착

Micro Strip PCB설계 기술을 적용하여 높은 S/N비 구현

3. 제 원

1) POWER

a) VOLTAGE : AC100~240V Free / 50~60Hz

b) CONSUME : Max 50W

2) VIDEO I/O

a) FULL INPUT Channel :  64 Channel

b) EXTERNAL INPUT : For Extensions (Option)

c) SIGNAL FORMAT : 1 Vpp Composite NTSC / PAL

d) OUTPUT CHANNEL : 32 Channel

e) IMPEDANCE : 75ohm

e) OSD DRIVER : Built-in

3) DATA

a) DATA FORMAT : EIA RS-485 / 2,400BPS or 9,600 BPS

4) PHYSICAL

a) WEIGHT About 3.3Kg

b) OPERATION TEMPERATURE : -10℃ ~ +55℃

c) DIMENSION : 430(W)x165(H)x270(D)