MODEL : EMX-4018 (DVR 전용 매트릭스 스위쳐)

1. 개 요

EMX-4018은 DVR이 설치된 장소로부터 멀리 떨어진 장소에서 Transmitter를 이용하여 영상의 선택 및 회전형 카메라의 제어를 위해 사용하는 외장형 DVR 매트릭스 스위쳐입니다.

2. 기 능 및 구 성

Transmitter로 제어하는 카메라 영상선택 장치

1 개의 장치로 D.V.R 시스템의 근거리 영상증설 문제 해결

완전 독립된 회로 구성으로 어느 회사 D.V.R도 호환 가능

여러 대의 D.V.R과도 혼합 운영 가능(최대 100 Set)

자체 조작기능이 전혀 없어 한 번 설치 후 운영이 대단히 편리

3. 제 원

1) POWER

a) VOLTAGE : AC100~240V Free / 50~60Hz

b) CONSUME : Max 30W

2) VIDEO I/O

a) FULL INPUT Channel :  17 Channel

b) EXTERNAL INPUT : For Extensions 1 Channel

c) OUTPUT Channel : 4 Channel

d) SIGNAL FORMAT : 1 Vpp Composite NTSC / PAL

e) OSD DRIVER : Built-in

3) DATA

a) DATA FORMAT : EIA RS-485 / 2,400BPS or 9,600 BPS

4) PHYSICAL

a) WEIGHT : About 3.3Kg

b) OPERATION TEMPERATURE : -10℃ ~ +55℃

c) DIMENSION : 430(W)x88(H)x270(D)