MODEL : OTX-1000 (보급형 시스템 제어 키-보드)

1. 개 요

OTX-1000은 각종 비디오 매트릭스 스위쳐와 카메라의 제어(회전기능, 렌즈 제어), 라이트 제어, 기타 여러 부가장치의 제어를 목적으로 사용되는 데스크용 보급형 컨트롤러입니다.

2. 기 능 및 구 성

1) EIA RS-485 통신규격에 충실한 Daisy chain 방식지원

2) 기본 1,000 채널의 카메라와 시스템 제어기능 내장

3) 긴 수명과 쉽게 인식이 가능한 FND Display 채용

4) 제어 동선과 손쉬운 조작을 고려한 각종 스위치의 배열

5) Key Lock 전원 스위치를 사용하여 관리자 외 이용 제한기능

3. 제 원

1) POWER VOLTAGE DC12V(±30%)

2) COMMUNICATIONS

a) FORMAT : EIA RS-485 / H-Duplex

b) BAUD RATE : 2,400BPS(Fixed)

c) PROTOCOL : SYSMANIA Only

3) DISPLAY

a) DIGIT : Three Decimal Character

b) KINDS : 7 Segment FND

c) COLOR : Green

4) CPU

a) U-COM : Micro Chips PIC16C74

b) MAIN CLOCK : 4 MHz

5) PHYSICAL

a) WEIGHT : About 1.7Kg

b) OPERATION TEMPERATURE : -10℃ ~ +60℃

c) DIMENSION : 305(W) x 60(H) x 160(D)