MODEL : SGP-1684 (문형식 용융아연도금 폴)

1. 개 요

SIP-1684는 4차선의 8미터, 4본 문주의 형태를 가지는 구조물로 과속 카메라용으로 사용하며 도로 폭에 따라 시설되는 특성상 문형식 폴로 불리며 용융아연도금으로 피복을 마감합니다.

2. 기 능 및 구 성

16미터 왕복 4차선의 도로용으로 제작되는 문형식 폴

자동차의 주행속도 측정, 정보수집 CCTV용으로 널리 사용

내후성과 방청특성이 우수한 용융아연도금 피복으로 마감

사다리, 시스템 함체, 피뢰침, 앵커 등 다양한 악세서리

설치 현장의 여건에 맞는 다양한 형태로 주문제작이 가능

3. 제 원

1) MATERIAL : Steel Plate & Pipe

2) FINISH : Hot Dip Galvanizing

3) HEAD TOP : Camera Table & Safe Working Guard

4)STEPLADDER : Ladder Type / Option

5) CABINET : 19 Inch 20U / Order Made

6) HEIGHT : Full : 8m / Side : 16m

7) ANCHOR : 1.2m Height / Order Made

8) LIGHTNING : Lightning Pod / Option

9) DIMENSION : 16,000(W) x 8,000(H) x 750(D)