MODEL : TPR-3000 VP (T.P.C 중거리용 영상+전원 수신기)

1. 개 요

TPT/R-3000 VP는 영상신호와 카메라의 전원공급을 최대 3,000 feet(1Km)까지 트위스트 페어 케이블만으로 전송이 가능하도록 제작된 고품질의 Active Balun형 송/수신기입니다.

2. 기 능 및 구 성

중거리 고정형 카메라의 영상신호와 원격전원 전송장치

분리된 동축과 전원케이블 대신 UTP 케이블만으로 전송

Passive Balun 대비 우수한 품질의 중거리 영상신호 전송

써지 및 대지전압과 노이즈로부터 충분히 방호되는 안전성

시공이 용이하고 미려한 외관 및 고 내구성의 케이스 적용

3. 제 원

1) VIDEO I/O

a) FREQUENCY : DC to 32MHz

b) IMPEDANCE : BNC : 75ohm, T.P.C : 100ohm

c) FORMAT : AV Signal or NTSC, PAL, SECAM Free

2) POWER I/O

a) INPUT : AC24V / 0.5 ~ 1A

b) OUTPUT : RJ-45 to TPT-3000 VP

c) PROTECTOR : Over Load or Over Current Protection

3) PHYSICAL

a) DISTANCE : Typical 3,000feet / Max 1.2Km

b) WIRING : Direct RJ-45 Pin Connection

c) INDICATOR : Video, Power / LED Lamp Display

d) WEIGHT : About 0.1Kg

e) OPERATION TEMPERATURE : -10 ~ +55℃ / Rh 85%

f) DIMENSION : 80(W) x 44(H) x 30(D)