MODEL : TPT-5000 VPD (T.P.C 장거리용 옥외 송신기)

1. 개 요

TPT-5000 VPD는 1개의 4 페어 UTP 케이블만으로 영상 및 제어신호의 전송과 최대 24W의 전력공급이 가능하여 스피드 돔 카메라에 최적화된 5,000 feet(1.5Km)급 송신기입니다.

2. 기 능 및 구 성

UTP 케이블 1개만으로 스피드 돔 카메라의 배선구조 해결

사용 카메라의 종류에 따른 다양한 출력전압 주문제작 가능

최신의 Unbalance to Balance 회로 채용으로 우수한 특성

써지 및 노이즈 방지회로를 적용하여 영상전송 특성이 우수

방수형 외함(IP-67) 케이스를 적용하여 옥외 환경에 최적화

3. 제 원

1) VIDEO I/O

a) FREQUENCY : DC to 32MHz

b) IMPEDANCE : BNC In : 75ohm, T.P.C Out :100ohm

c) FORMAT : AV Signal or NTSC, PAL, SECAM Free

2) POWER I/O

a) INPUT VOLTAGE : DC 20~80V / Wide Range

b) CAMERA OUT : DC12V/Max 2.5A(Any Voltage=Option)

3) DATA I/O

a) FORMAT : RS-422 or 485 / Txd Only

b) SPEED : 600~9,600 BPS

4) PHYSICAL

a) DISTANCE : Up to 5,000feet / Max 1.5Km (4 Pair)

b) PROOF : Out-door Weatherproof / IP-67

c) WEIGHT : About 1.0Kg

d) OPERATION TEMPERATURE : -20 ~ +85℃ / Rh 85%

e) DIMENSION : 150(W) x 150(H) x 90(D)