MODEL : TPR-3000 V (T.P.C 중거리용 단채널 영상 수신기)

1. 개 요

TPT/R-3000 V는 촬영된 CCTV 영상신호를 최대 3,000feet(1Km)까지 트위스트 페어 케이블만으로 전송이 가능하도록 제작된 고품질의 Active Balun형 송/수신기입니다.

2. 기 능 및 구 성

동축케이블 대신 트위스트 페어 케이블(T.P.C)로 영상 전송

성능 낮은 고가의 동축 케이블 대비 저렴한 전송로 비용

Passive Balun 대비 우수한 품질의 중거리 영상신호 전송

써지 및 대지전압과 노이즈로부터 충분히 방호되는 안전성

시공이 용이하고 미려한 외관 및 고 내구성의 케이스 적용

3. 제 원

1) POWER

a) INPUT : AC24V or DC12V

b) CONSUME : Max 0.6W

2) VIDEO I/O

a) FREQUENCY : DC to 32MHz

b) IMPEDANCE : BNC : 75ohm, T.P.C : 100ohm

c) FORMAT : AV Signal or NTSC, PAL, SECAM Free

d) CROSS TALK : 65dB

e) GAIN : Manual Adjustment or Auto(Option)

f) TERMINATION : Male BNC & Press-Fit

3) PHYSICAL

a) DISTANCE : Typical 3,000feet / Max 1.2Km

b) WEIGHT : About 0.1Kg

c) OPERATION TEMPERATURE : -10 ~ +55℃ / Rh 85%

d) DIMENSION : 80(W) x 44(H) x 30(D)