MODEL : SPT-10K TPRX (10Kg 급 DC 구동형 회전대)

1. 개 요

SPT-10K DC12V, DCRX, TPRX는 회전형 CCTV 카메라를 설치하고자 할 때 사용되는 DC 구동형 회전대로 회전속도 조절이 가능하며 생활방수로 옥내/외 사용이 가능합니다.

2. 기 능 및 구 성

DC 구동형 모터 사용으로 회전속도 조절 및 고속회전 가능

외부 케이블 접속을 위한 커넥터가 없어 현저히 낮은 고장율

RX 내장형의 경우 설치작업의 속도향상 및 고장요소 배제

T.P.C 전송형의 경우 간결한 케이블 구성으로 시공비용 절감

신속한 설치가 가능하도록 하우징 접속 케이블이 기본 구성

3. 제 원

1) MAJOR FEATURE : W/I Rx & T.P.C Tx

2) INPUT VOLTAGE : DC12V±10%

3) PAN MOTOR : Nomal 4.8W

4) TILT MOTOR : Nomal 4.8W

5) TERMINATION : 5mm Pitch Terminal Block

6) PAN ANGLE : 0~355°(Limit Adjustable)

7) TILT ANGLE : +40 ~ 80°(Limit Adjustable)

8) SPEED : PAN : 0 ~ 15°/Sec, TILT : 0 ~ 6°/Sec (Vco Control)

9) LOAD WEIGHT : 10Kg

10) OWN WEIGHT : About 3.6Kg

11) OPERATION TEMPERATURE : -20℃ ~ +85℃

12) DIMENSION : 170mm(W) x 215mm(H) x 159mm(D)