MODEL : TPR-6000 V8 (T.P.C 장거리용 8 채널 수신기)

1. 개 요

TPT/R-6000 V8은 2개의 4 페어 UTP 케이블만으로 CCTV 영상신호나 음성신호를 최대 6,000feet(1.8Km)까지 송수신이 가능하도록 제작된 8 채널 집합형 송/수신기입니다.

2. 기 능 및 구 성

동축케이블 대신 UTP 등의 T.P.C로 영상, 음성신호 전송

다채널 집합형으로 제작하여 다채널 시스템에 유리한 구조

최신의 Unbalance to Balance 회로 채용으로 우수한 특성

써지 및 노이즈 방지회로를 적용하여 영상전송 특성이 우수

다채널 시공에 편리한 19인치 케이스를 적용한 외관 구조

3. 제 원

1) POWER

a) INPUT : AC86 ~ 264V / Free

b) CONSUME : Max 12W

2) VIDEO I/O

a) FREQUENCY : DC to 32MHz

b) IMPEDANCE : BNC : 75ohm, T.P.C : 100ohm

c) FORMAT : AV Signal or NTSC, PAL, SECAM Free

d) GAIN : Manual Adjustment or Auto(Option)

e) TERMINATION : Female BNC & Press-Fit

f) CHANNEL : 8 Port

3) PHYSICAL

a) DISTANCE : Up to 6,000 feet / ≒1.8Km(B/W 2.4Km)

b) WEIGHT : About 2.0Kg

c) OPERATION TEMPERATURE : -10 ~ +70℃ / Rh 85%

d) DIMENSION : 430(W) x 44(H) x 270(D)