MODEL : SLL-60 G (LED 투광기)

1. 개 요

SLL-60G, 60S, 60R은 백색광 LED 또는 적외선 LED를 광원으로 하는 CCTV 전용의 야간용 옥외 투광기로 다양한 여건에서 다양한 용도로 사용할 수 있도록 제작되었습니다.

2. 기 능 및 구 성

60 Gold : 백색 집적형 고휘도 IR LED Array Lamp 적용

60 Silver : 백색 5Φ 고휘도 LED 적용, 야간 컬러 촬영용

60 Red : 고휘도 적외선 850nm LED 적용

경량형 소재인 알루미늄 CNC가공과 아노다이징 표면처리

IP-67 방수구조와 미려한 외관, 다양한 응용설치가 가능

3. 제 원

1) CASE : Aluminium 60 Series / CNC Processing

2) CASE FINISH : Anodizing Gold

3) STAND TYPE : Locking Nut or Stander(Option)

4) LED TYPE : Infrared / 850nm

5) LAMP PIXEL : 25 Array Chip

6) DISTANCE : Max 100m / 15°

7) OPTION : Stander = Standing Bracket & Sun-shield = SSL-60 Acc.

8) WEIGHT : About 1.0Kg

9) DIMENSION : 64(W) x 95(H) x 94(D) / Within Stander