MODEL : DFR-2000 (1채널 RF 데이터 수신기)

1. 개 요

DFR-2000 수신기는 데이터 신호를 복조시켜 대지전위 차, 전기장, 써지에 의한 데이터 라인 노이즈를 제거할 수 있는 단채널 FM 모듈레이터입니다.

2. 기 능 및 구 성

전송특성이 우수한 10MHz급 Low-Band의 FM 변조

HFT 결합방식에 의한 1,500V 내압의 전위차단 기능

공통모드 노이즈 제거와 안정된 전기장 통과 특성

제철소와 같이 고유도 현장의 CCTV용으로 최적화

송신상태를 확인할 수 있는 LED 상태표시 기능

3. 제 원

1) POWER

a) INPUT : AC/DC12V~24V / Free

b) CONSUME : Max1W / Each Unit

2) DATA I/O

a) FREQUENCY : 10Mhz

b) IMPEADANCE : 600 ohm (Option:50 ohm) / Hi-Z

c) FORMAT : EIA RS-485

d) TERMINATION : 5mm Pitch Push Lock Type

e) OUTPUT CHANNEL : 2 Channel

g) ISOLATION : DC 1,500V

3) PHYSICAL

a) WEIGHT : About 0.1Kg

b) OPERATION TEMPERATURE : -10 ~ +60℃ / Rh 80%

c) DIMENSION : 80mm(W) x 44mm(H) x 30mm(D)