MODEL : VDA-316 (16채널 1:3 영상신호 분배기)

1. 개 요

VDA-316은 D.V.R 시스템이나 매트릭스 시스템 등에서 다채널 영상분배가 필요할 때 사용되는 16채널로 제작된 1:3 영상신호 분배장치입니다.

2. 기 능 및 구 성

16회로가 한 개의 랙에 장착되어 좁은 공간에서 편리

D.V.R 시스템 등 다수의 영상 신호를 사용하는 시스템에 유리

현장에서 초보자도 설치하기 쉬운 구조

자체 조작 기능이 전혀 없어 한번 설치 후 운영이 편리

입력신호를 확인할 수 있는 개별 LED 표시 기능

3. 제 원

1) POWER

a) VOLTAGE : AC100~240V / 50~60Hz

b) WORKING VOLTAGE : DC5V / Max 20W

2) VIDEO I/O

a) INPUT CHANNEL : 16 Ch

b) SIGNAL FORM : 1 Vpp Composite NTSC or PAL

c) LOAD IMPEDANCE : 75ohm

d) OUTPUT CHANNEL : 3 Video Output

e) GAIN : 3~9dB

f) S/N RATIO : -70dB

g) DETECTOR : Sync Detection Circuit

3) PHYSICAL

a) WEIGHT : 2.4Kg

b) OPERATION TEMPERATURE : 20℃ ~ +60℃

c) DIMENSION : EIA 19" 1U