MODEL : SPT-10K AC24V (10Kg 급 AC 구동형 회전대)

1. 개 요

SPT-10K AC24V, AC220V, ACRX는 옥내/외 환경에서 회전형 으로 CCTV 카메라를 설치 하고자 할 때 사용되는 AC 구동형 경부하급(10Kg) 카메라 회전대입니다.

2. 기 능 및 구 성

열악한 환경에서 옥내/외 사용이 가능한 생활방수형 회전대

외부 케이블 접속을 위한 커넥터가 없어 현저히 낮은 고장율

신속한 설치가 가능하도록 하우징 접속 케이블이 기본 구성

RX 내장형의 경우 설치작업의 속도향상 및 고장요소 배제

알루미늄 다이캐스팅 제조공법으로 탈/변색이나 뒤틀림 방지

3. 제 원

1) MAJOR FEATURE : Motor Only

2) INPUT VOLTAGE : AC24V ±10%

3) PAN MOTOR : Nomal 4.8W

4) TILT MOTOR : Nomal 4.8W

5) TERMINATION : 5mm Pitch Terminal Block

6) PAN ANGLE : 0~355°(Limit Adjustable)

7) TILT ANGLE : +40 ~ 80°(Limit Adjustable)

8) SPEED PAN : Fixed 5.8°/Sec, TILT : Fixed 2.5°/Sec

9) LOAD WEIGHT : 10Kg

10) OWN WEIGHT : About 3.6Kg

11) OPERATION TEMPERATURE : -20℃ ~ +85℃

12) DIMENSION : 170mm(W) x 215mm(H) x 159mm(D)