MODEL : VSI-160 (근거리 영상신호 노이즈 제거기)

1. 개 요

VSI-160은 근거리(300m 이하) 영상신호의 노이즈를 없앨 목적으로 사용하는 장치로서 입/출력 영상신호의 그라운드를 서로 절연시켜 접지 전위를 서로 틀리게 해주는 기기입니다.

2. 기 능 및 구 성

1) 영상신호 입/출력간 절연 기능을 부여한 노이즈 제거기

2) 전원공급이 필요없는 무 전원 방식으로 사용이 편리

3) 다채널 노이즈 제거를 위한 EIA 19" 1U 랙타입

4) 대지전위 차에 의한 Ground Looping 현상 제거 기능

5) 300m 이하 근거리 영상 전송 선로에 적용

3. 제 원

1) POWER VOLTAGE : No Use

2) VIDEO I/O

a) CHANNEL : 16 Channel

b) FORMAT : 1Vpp Composite NTSC / PAL

c) LOSS : 0.5dB

d) FREQUENCY : 0~3dB at 10MHz

e) RESISTANCE : Input : 75ohm / Output :75ohm

3) ISOLATION

a) DEVICE TYPE : High Inductor Core

b) I-VOLTAGE : DC600V(Min)

c) RESISTANCE : 100Mohm

4) PHYSICAL

a) WEIGHT : About 3.2Kg

b) OPERATION TEMPERATURE : -10℃ ~ +60℃

c) DIMENSION : 430(W) x 44(H) x 270(D)