MODEL : OTX-2000 (고급형 시스템 제어 키-보드)

1. 개 요

OTX-2000은 각종 비디오 매트릭스 스위쳐와 카메라의 제어, 자동회전, 프리셋, 라이트 제어, 기타 여러 부가 장치의 제어를 목적으로 사용되는 데스크용 다기능 컨트롤러입니다.

2. 기 능 및 구 성

1) EIA RS-485 통신규격에 충실한 Daisy chain 방식지원

2) 최대 10,000 채널의 카메라와 99개의 모니터 제어 기능

3) 원격지 경고방송을 위한 마이크 연동 및 AMP 제어기능

4) 회전대, 렌즈, Auto Pan, Pre-set 등 복합 제어기능 내장

5) Key Lock 전원 스위치를 사용하여 관리자 외 이용 제한기능

3. 제 원

1) POWER VOLTAGE : DC12V(±30%)

2) COMMUNICATIONS

a) FORMAT EIA RS-485 / H-Duplex

b) BAUD RATE 2,400 ~ 9,600BPS

c) PROTOCOL SYSMANIA, PELCO-D

3) DISPLAY

a) DIGIT LED 7 Segment FND Display

b) COLOR Red or Green

4) CPU

a) U-COM Micro Chips PIC16F77

b) MAIN CLOCK 20 MHz

5) PHYSICAL

a) WEIGHT About 1.7Kg

b) OPERATION TEMPERATURE : -10℃ ~ +60℃

c) DIMENSION 305(W) x 60(H) x 160(D)