MODEL : LCR-2200 (원격 조명제어 수신기)

1. 개 요

LCR-2200은 경관조명, 보안등, 외곽방범등에 사용하며 다수의 조명등을 원격제어에 의해 ON-OFF 할 수 있어 에너지 절약은 물론 센서연동 기능과 다양한 프로그램에 의한 점등이 가능합니다.

2. 기 능 및 구 성

아파트 산책로, 통학로, 등산로 등 우범예상지역에서 적용

인체감지 시 자동 타이머 점등이 가능하여 에너지 절약

일출, 일몰 등의 시간에 대한 사전 프로그램 예약 기능

ZERO CROSS 기능의 SSR을 사용하여 SHOCK 방지기능

옥외 환경에 적합한 IP-67 폴리 카보네이트 외함 적용

3. 제 원

1) POWER

a) INPUT : AC220V / 3 Line ( L/C/E)

b) CONSUME : Local Max 5W

2) ON-OFF DRIVER

a) DEVICE : Zero Cross SSR / 10A

b) DISPLAY : FND 7 Segment 4 Digit

c) CHANNEL : 99 Channel

3) TELECOM

a) CONTROL : RS-485 EIA / 2,400 BPS

b) PROTOCOL : SYSPGM Ver. 1.5

c) CONNECTOR : Terminal Block 3 Pin

d) EXTERNAL : Program Connector

4) PHYSICAL

a) OPERATING TEMPERATURE : -40 ~ +85℃

b) WEIGHT :About 2.0Kg

c) DIMENSION : 150(W) x 150(H) x 90(D)