MODEL : VFTR-2000 (동축/UTP RF영상 수신기)

1. 개 요

VFR-2000은 동축 또는 UTP케이블을 이용한 CCTV용 영상신호 전송에 있어 손실을 최소화 할 수 있도록 저대역(Lowband)의 주파수 복조회로를 적용한 FM 모듈레이터입니다.

2. 기 능 및 구 성

전송특성이 우수한 10MHz급 Low-Band의 FM 복조 수신기

대지전위 차, 전기장, 써지에 의한 영상신호 노이즈 제거 기능

HFT 결합 방식에 의한 1,500V 내압의 전위 차단 기능

동축케이블과 트위스트 페어 케이블을 위한 2중 출력

승강기, 제철소 등의 극심한 대지전압이나 전기장에도 탁월

3. 제 원

1) POWER

a) INPUT : DC 12V

b) CONSUME : Max 1W / Each Unit

2) VIDEO I/O

a) FREQUENCY : 10Mhz

b) IMPEADANCE : BNC : 75ohm, T.P.C : 100ohm

c) FORMAT : NTSC, PAL, SECAM Free

d) DISTANCE : Auto Gain Control

e) TERMINATION : Female BNC & 5mm Pitch Push

f) ISOLATION : DC 1,500V

3) PHYSICAL

a) WEIGHT : About 0.1Kg

b) OPERATION TEMPERATURE :  -10 ~ +60℃ / Rh 80%

c) DIMENSION : 80mm(W) x 44mm(H) x 30mm(D)