MODEL : SDU-4416 (양방향 데이터 신호 분배기)

1. 개 요

SDU-4416은 여러 장소에 산재해 있는 송신 데이터를 우선순위에 의해 가로채기하여 각종 데이터 수신용 장치와 해당신호를 송/수신하기 위한 양방향 데이터 신호 분배기입니다.

2. 기 능 및 구 성

1) 국제 표준의 EIA RS-485, 422 통신 신호 전용 장치

2) 최대 4채널의 제어 키보드 또는 Data 접속 가능

3) 사용 중인 채널을 전면부 LED를 이용하여 확인이 가능

4) 콤팩트한 1U 사이즈로 사용 및 접속에 편리

3. 제 원

1) POWER

a) VOLTAGE : AC100~240V Free / 50~60Hz

b) CONSUME : Max 10W

2)DATA INPUT

a) CHANNEL : 4 Channel

b)FORMAT : RS-422/F-Duplex

3) DATA OUTPUT

a) CHANNEL : 16 Channel

b) FORMAT : RS-422/F-Duplex

c) CONNECTION : 3.81mm PITCH Connector

4) PHYSICAL

a) WEIGHT : About 3.2Kg

b) OPERATION TEMPERATURE : -10℃ ~ +55℃

c) DIMENSION : 430(W) x 44(H) x 270(D)