MODEL : SLB-102 (PT회전대용 투광기 브래킷)

1. 개 요

SLB-102와 SLB-108은 P/T 회전대형 카메라를 설치할 때 SLL-60 LED 투광기를 2개 또는 최대 8개까지 장착하기 위해 사용하는 전용의 LED 램프 브래킷입니다.

2. 기 능 및 구 성

시중의 다양한 PAN/TILT 회전대에 맞도록 가공된 고정 홀

두 배의 거리에서 동일한 조도를 위한 4 배의 램프 적용

10Kg급 미만의 경부하 및 15Kg급 이상의 중부하 브래킷

내부식성 및 내환경성이 우수한 스텐레스 스틸 소재 적용

부식방지와 미려한 외관을 위해 분체(Power) 표면처리

3. 제 원

1) MATERIAL : Stainless Steel SUS-304

2) THICKNESS : 1.2t

3) PROCESS : Laser Cutting

4) COLOR : Powder Coating / Ivory (Or Option)

5) ATTACH PLATE : 120mm Square

6) P/T DRIVER HOLE : 8Φ Thru Hole x 3

7) LAMP COUNT : 2 Set

8) OWN WEIGHT : 0.8Kg

9) DIMENSION : 380(W) x 106(H) x 12(D)