MODEL : VFR-2008 (동축/UTP RF영상 수신기)

1. 개 요

VFR-2008은 CCTV용 영상신호 전송손실을 최소화 할 수 있도록 저대역(Low-band)의 주파수 복조회로로 송신하는 장치(VFT-2000)의 8채널 전용 수신반입니다.

2. 기 능 및 구 성

전송특성이 우수한 10MHz급 Low-Band의 FM 복조 수신반

대지전위 차, 전기장, 써지에 의한 영상신호 노이즈 제거

EIA 표준형 19인치 랙 케이스 적용으로 현장설치 편리

자동으로 전송거리별 신호조절이 되는 AGC회로 채용

승강기, 제철소 등의 극심한 대지전압이나 전기장에도 탁월

3. 제 원

1) POWER

a) INPUT : AC110V ~ AC240V Free / 50~60Hz

b) CONSUME : Max10W / Each Unit

2) VIDEO I/O

a) CHANNEL : 8 Channel (VFR-2008)

b) TX MODEL : VFT-2000

c) FREQUENCY : 10Mhz

d) IMPEADANCE : BNC : 75ohm, T.P.C : 100ohm

e) DISTANCE : Auto Gain Control

f) ISOLATION : DC 1,500V

3) PHYSICAL

a) WEIGHT : About 3.2Kg

b) OPERATION TEMPERATURE :  -10 ~ +60℃ / Rh 80%

c) DIMENSION : 430mm(W) x 44mm(H) x 270mm(D)