MODEL : VSI-400 (장거리 영상신호 노이즈 제거기)

1. 개 요

VSI-400은 영상신호의 그라운드를 전기적으로 절연시켜 접지전위에 의한 노이즈를 해결함은 물론, 고주파 특성 개선으로 장거리에도 선명한 영상 전송이 가능한 기기입니다.

2. 기 능 및 구 성

1) 영상신호 입/출력간 절연 기능을 부여한 노이즈 제거기

2) 고주파 특성 개선으로 장거리 영상 송출 시 선명한 영상 보장

3) Micro Strip PCB 설계 기술을 적용하여 높은 S/N 비 구현

4) 3dB~9dB 가변 증폭율로 설치하기 쉬운 장비구조

5) 1:2 영상 분배 기능 및 자체 영상 이득조절 기능 내장

3. 제 원

1) POWER INPUT

a) VOLTAGE : AC220V

b) CONSUME : Max 12W

2) VIDEO I/O

a) CHANNEL : 4 Channel

b) FORMAT : 1.0Vpp Composite NTSC / PAL

c) LEVEL : Volume Control (Hi-Freq. Gain)

d) AMP DEVICE : JRC Co. -NJM 2267

3) ISOLATION

a) DEVICE TYPE : Photo-Coupler

b) I-VOLTAGE : AC 1,000V

c) CROSS TALK : -70dB Above

4) PHYSICAL

a) WEIGHT : About 3.2Kg

b) OPERATION TEMPERATURE : -10℃ ~ +55℃

c) DIMENSION : 430(W) x 44(H) x 270(D)