MODEL : SGP-714 (측주식 용융아연도금 폴)

1. 개 요

SIP-715는 통상 도로가에 많이 시설되는 방범용이나 과속 카메라용으로 사용하며 옆 가지형으로 제작되는 특성상 측주식으로 불리는 폴로써 용융아연도금으로 피복을 마감합니다.

2. 기 능 및 구 성

지고 7미터, 측주 4미터의 가지형으로 제작되는 측주식 폴

내후성과 방청특성이 우수한 용융아연도금 피복으로 마감

사다리, 시스템 함체, 피뢰침, 앵커 등 다양한 악세서리

안테나, 레이다 등 다양한 사용목적에 맞도록 변형 가능

설치 현장의 여건에 맞는 다양한 높이로 주문제작이 가능

3. 제 원

1) MATERIAL : Steel Plate & Pipe

2) FINISH : Hot Dip Galvanizing

3) HEAD TOP : Camera Table & Safe Guard

4) STEPLADDER : Bolt or Ladder Type / Option

5) CABINET : 19 Inch 20U / Order Made

6) HEIGHT : Full : 7m / Side : 4m

7) ANCHOR : 1.0m Height / Order Made

8) LIGHTNING : Lightning Pod / Option

9) DIMENSION : 220(Φ) x 7,000(H) x 4,000(D) / 3 Pcs