MODEL : SWB-100 (고정 카메라용 벽부형 브래킷)

1. 개 요

지하 주차장의 기둥이나 벽면, 복도, 건물의 외벽 등에 소형 경량급의 고정형 CCTV 카메라 또는 카메라 하우징을 고정하는 용도로 사용하는 미려한 알루미늄 재질의 브래킷입니다.

2. 기 능 및 구 성

1) 경량형 소재인 알루미늄 압출과 다이캐스팅 공법으로 제작

2) 분실 또는 도난 방지를 위해 조립 시 육각 볼트를 채용

3) 전방위 상-하-좌-우 조정과 고정이 용이한 각도기 채용

4) 부식방지와 미려한 외관을 위해 분체(POWDER) 표면처리

5) 견고한 벽면 부착면과 설치/시공에 편리한 케이블 인입구

3. 제 원

MATERIAL : Aluminium

FINISH : Powder Coating

COLOR : Ivory (Or White Gray)

PIPE DIAMETER : 45Φ

LOAD WEIGHT About : 10Kg

OWN WEIGHT About : 0.6Kg

HEAD ANGLE TILT : ±80° (Total 160°)

HEAD ANGEL PAN : ±90° (Total 180°)

FIXED SCREW : Hexa Wrench Screw(Anti-theft)

ANCHOR HOLE : 7Φ x 4

CABLE HOLE : 15Φ

DIMENSION 60(W) x 165(H) x 320(D)