MODEL : SAL-660 (고배율 자동 조리개 렌즈)

1. 개 요

SAL-660 은 건물 외곽이나 도로 등 감시 거리의 폭이 넓거나 원거리 감시를 하고자 할 때 적합한 CCTV 박스카메라 전용가변 초점 자동조리개 렌즈입니다.

2. 기 능 및 구 성

CS-Mount DC 구동 렌즈

광량에 따른 자동 조리개 동작 기능

주간 및 야간에도 선명한 영상 구현

근거리 및 원거리에도 고 줌 배율로 적용 가능

컴팩트한 크기로 간편한 설치 시공

3. 제 원

1) IMAGE FORMAT : 1/3"

2) MOUNT : CS-Mount

3) FOCAL LENGHT : 6~60mm

4) APERTURE RANGE : F 1.6

5) ANGLE OF VIEW

a) WIDE : 51° at 6mm

b) TELE : 6° at 60mm

6) OPERATING

a) IRIS : DC Auto Iris

b) FOCUS : Manual

c) ZOOM : Manual

7) WEIGHT : 0.147Kg

8) OPERATING TEMPERATURE : -10℃ ~ +50℃

9) DIMENSION : 41(W)x48(H)x67(D)