MODEL : RVC-1000 (RGB 선택 중앙 제어기)

1. 개 요

RVC-1000은 대형 중앙 관제시스템에 사용하며 다수의 RGB신호 선택기(RVS-801)를 입력 버튼을 이용해 선택하여 원하는 DVR의 영상을 중앙모니터로 표출하는 기능을 수행합니다.

2. 기 능 및 구 성

대형 중앙 관제 시스템의 운용에 적합한 99채널 선택 기능

선택기의 확장입력을 통해 8채널 단위로 입력 증설 가능

다수의 DVR 영상신호 중 대표 모니터링 시스템에 적용

채널을 직/병렬로 확장하여 RGB Matrix로 절체 가능

간단한 조작으로 키-보드 및 마우스 신호까지 선택 가능

3. 제 원

1) POWER

a) INPUT : DC12V

b) CONSUME : Max 5W

2) SELECTOR INPUT

a) SWITCH : 10 Decimal Switch

b) DISPLAY : FND 7 Segment

c) CHANNEL : 99 Channel

3) TELECOM

a) CONTROL : RS-485 EIA / 2,400 BPS

b) PROTOCOL : SYSPGM Ver. 1.4

c) CONNECTOR : RJ-11

d) EXTERNAL : Key Board & Mouse

4) PHYSICAL

a) OPERATING TEMPERATURE : -10 ~ +60℃

b) WEIGHT : About 2.3Kg

c) DIMENSION : 462(W) x 200(H) x 27(D)