MODEL : SDC-512 IR (일반형 IR 돔 카메라)

1. 개 요

SDC-512 IR 은 고성능 Sony CCD 돔 카메라에 IR LED를 탑재하여 주간은 물론 빛이 없는 야간에도 감시가 가능 하도록 제작된 기능형 돔 카메라입니다.

2. 기 능 및 구 성

고감도 Sony Super HAD CCD로 주/야 선명한 영상 화질

적외선 조명을 내장하여 빛이 없는 환경에도 감시가 가능

Vari-focal 렌즈를 장착하여 감시범위에 대한 조절이 가능

3축 구조의 케이스를 적용하여 설치의 편리성 제공

금속 케이스를 적용하여 외부 충격으로부터 내부회로 보호

3. 제 원

1) IMAGE DEVICE : 1/3" Sony Super HAD CCD

2) EFFECTIVE PIXELS : 768(H) x 494(V)

3) VIDEO FORMAT : NTSC (PAL=Option)

4) S/N RATIO : 50dB(AGC Off)

5) RESOLUTION : 560 TV Line

6) ILLUMINATION : 0.00Lux(IR LED On)

7) LENS : 3.8~9.5mm / Vari-focal

8) IR LED : 35pcs(850nm) / at 25m

9) TERMINATION : Male BNC & DC Jack

10) POWER : DC12V / Max 8W

11) OPERATION TEMPERATURE : -20℃ ~ +60℃

12) DIMENSION : 100Φ(W) x 102mm(H)