MODEL : OSD-200 (자동 제어용 자막 발생기)

1. 개 요

OSD-100, 200은 CCTV를 이용하여 자동제어 설비를 운영하는데 있어 각종 DI, AI 제어 값을 입력하여 기호, 숫자, 문자, 그림을 발생시키고 이를 자막으로 표출하는 장치입니다.

2. 기 능 및 구 성

자동제어 영상감시를 위한 전용의 자막 표시장치

DI(Digital Input), AI(Analog Input) 입력 기능

다양한 자동제어 현장에 알맞도록 제작된 자막발생기

기호 및 숫자 자막표시가 가능한 일반형 모델(OSD-100)

한글 및 그림 자막표시가 가능한 고급형 모델(OSD-200)

3. 제 원

1) POWER

a) INPUT : AC86 ~ 264V / Free

b) CONSUME : Max 12W

2) VIDEO

a) I/O FORMAT : NTSC (PAL=Option) / Composite

b) CHARACTER : ASC-II, Korean

c) IMAGE : OK

d) DISPLAY : ASC-II : 32(H) x 12(V), 한글 : 16(H) x 8(V),

3) INPUT PORT

a) DIGITAL : Dry Contact Only 8 Port / Option

b) ANALOG : 4~20mA Current Loop 1 Port / Option

c) DATA : RS-485 EIA Standard 1 Port / Option

4) PHYSICAL

a) WEIGHT : 1.0Kg

b) OPERATING TEMPERATURE : -10 ~ 55℃ / Rh85%

c) DIMENSION : 110(W) x 44(H) x 180(D)