MODEL : SIP-505 S (I 형 폴 안전 작업대)

1. 개 요

SIP-505 S 는 스텐레스 스틸을 소재로 한 "I"형 폴에 CCTV를 설치하거나 유지보수를 할 때 고소작업 환경에서 작업 자의 안전을 위해 적용하는 의자형 작업대입니다.

2. 기 능 및 구 성

"I"형 폴 SIP-505, 606 모델 전용으로 제작된 안전작업대

고소작업 환경에서 추락 및 낙하사고 예방을 위해 적용

작업대가 조립식으로 제작되어 수송 및 설치작업에 용이

내부식성 및 내환경성이 우수한 스텐레스 스틸 소재 적용

작업대 등받이에 피뢰침 설치를 위한 조립 장착구 설치

3. 제 원

1) MATERIAL : Stainless Steel SUS-304 / Hair Line

2) SEAT AREA : 500(W) x 500(H)

3) SEAT HEIGHT : 30cm

4) STAND ANGLE : 45° / 80cm

5) POLE CLAMP : 2 Position (Up & Down)

6) ASSEMBLY : Bolts / Nuts & 50cm x 2 (No Head Type)

7) LIGHTNING ROD : 1 Inch Pipe Welding Only

8) WEIGHT : 25Kg

9) PIPE HOLDER : 5 Inch