MODEL : TPM-1000 V, TPS-1000 R (T.P.C 단거리용 다채널 영상 송수신기)

1. 개 요

TPS-1000 R은 영상신호를 최대 1000feet(330m)까지 트위스트 페어 케이블 만으로 송/수신이 가능한 무전원 패시브 발룬 타입의 TPM-1000 V 모듈을 1 채널에서 최대 16채널까지 자유롭게 수납이 가능한 다채널 집합형 송/수신 반입니다.

2. 기 능 및 구 성

동축케이블 대신 트위스트 페어 케이블(T.P.C)로 영상전송

무전원의 패시브형 송/수신로 엑티브형 보다 사용이 편리

다채널 집합형으로 제작하여 CCTV 시스템에 유리한 구조

고 투자율의 Balun 코일을 적용하여 영상전송 특성이 우수

모듈 수납형으로 제작되어 채널 추가 및 유지보수가 편리

3. 제 원

1) VIDEO I/O

a) FREQUENCY : DC to 8MHz

b) IMPEDANCE : T.P.C : 100ohm, BNC : 75ohm

c) FORMAT : NTSC, PAL, SECAM Free

d) CROSS TALK : 60dB

e) ATTENUATION : 0.5dB Typical

f) CMRR : 60dB

g) TERMINATION : 5mm Pitch & Female BNC

h) CHANNEL : 1 ~ 16 CH(TPM-1000 V Module)

2) PHYSICAL

a) WEIGHT : 0.8 Kg

b) OPERATING TEMPERATURE : -10℃ ~ +70℃/Rh 95%

c) STABLE TEMPERATURE : -30℃ ~ +70℃/Rh 85%

d) MATERIAL : Steel CR 1.0t

e) DIMENSION : 430(W) x 44(H) x 60(D)/Main