MODEL : EIG-100 (승강기 층 표시용 자막 발생기)

1. 개 요

EIG-100은 아파트, 고층건물 등에 사용하는 승강기의 내부에 설치하는 CCTV 카메라와 연결하여 승강기의 운행정보를 촬영된 CCTV 화면상에 자막으로 표시하는 장치입니다.

2. 기 능 및 구 성

승강기 전용 층 표시 및 주행정보 영상자막 표시장치

주행정보 통신선로 접속만으로 간단히 설치 가능

승강기 주행 시 발생되는 각종 노이즈 제거 기능 내장

층수 표시를 위한 각종 외부센서 접속 기능 내장

카메라 구동을 위한 안정된 전원공급 기능 내장

3. 제 원

1) POWER

a) INPUT : AC220V / Max 10W

b) OUTPUT : DC12V/200mA / For Camera

2) VIDEO

a) I/O FORMAT : NTSC (PAL=Option) / Composite

b) TERMINATION : 75ohm BNC Connector

c) CHARACTER : ASC-II Code Only/32(H) x 12(V)

d) DISPLAY : Floors & Any Information(Options)

3) DATA

a) INPUT : RS-485 EIA x1 / Di x 2

b) PROTOCOL : Free For Elevator Manufacture

c) OUTPUT : Separated Loop Output

4) PHYSICAL

a) WEIGHT : 0.5Kg

b) OPERATING TEMPERATURE : -10 ~ 55℃ / Rh85%

c) DIMENSION : 110(W) x 44(H) x 180(D)