MODEL : SLD-W7N U-WDR (고 광원 촬영 Ultra-WDR 카메라)

1. 개 요

SLD-W7N U-WDR은 PIXIM DSP로 초강력 Wide Dynamic Range 기능을 구현하여 태양 직사촬영, 용접면이나 용광로 불꽃 등 강한 광원에서도 촬영이 가능한 산업용 카메라입니다.

2. 기 능 및 구 성

일반 CCD 카메라로는 촬영이 불가능한 고광원에서도 작동

U-WDR(Ultra-Wide Dynamic Range) 기능을 국내최초 구현

용접 등의 눈부신 광원 하에서도 선명한 CCTV 영상 재현

WELDCAM의 PIXIM DSP RGB CCD 적용하여 고품질 영상

RS-485 EIA 제어기능으로 원격지에서 각종 메뉴조정 가능

3. 제 원

1) IMAGE DEVICE : 1/3" PIXIM DSP RGB CCD

2) EFFECTIVE PIXELS : 720(H) x 540(V)

3) VIDEO FORMAT : NTSC (PAL=Option)

4) S/N RATIO : 50dB(AGC Off) at 50IRE

5) RESOLUTION : 540 TV Line

6) ILLUMINATION : Min 0.8Lux ~ Max 1000KLux

7) LENS : C/CS Mount

8) OPERATING POWER : DC12V / Max 3W

9) REMOTE CONTROL : PELCO-D / RS-485 EIA

10) WEIGHT : About 1Kg without Lens

11) OPERATING TEMPERATURE : -20℃ ~ +60℃ / Rh85%

12) DIMENSION : 59(W) x 65(H) x 100(D)