MODEL : ORX-2000 (다기능 모듈형 PTZ 원격제어 수신기)

1. 개 요

ORX-2000은 카메라의 회전기능, 렌즈(줌, 포커스), 조명등, 와이퍼 등 각종 장치의 제어는 물론, 프리셋, 알람신호, 문자 자막 등의 기능을 수행하는 다기능 원격 데이터 수신장치입니다.

2. 기 능 및 구 성

폴리 카보네이트 함체로 내구성 및 내식성이 우수

손쉬운 점검 및 사후관리를 위한 편리한 보드탈착 방식

소형으로 제작되어 미려한 디자인과 다양한 기능

8채널 알람신호에 의한 위치 추적기능

256 포인트 추적이 가능한 프리셋 기능

3. 제 원

1) POWER

a) VOLTAGE : AC220V(±10%) 50/60Hz

b) WORKING VOLT : DC12V & DC5V / Max 5W

2) DATA INPUT

a) FORMAT : EIA RS-485 Daisy Chain

b) BAUD RATE : 9,600 BPS or Option

c) IMPEDANCE : Hi-Z : 12㏀↑, END : 600Ω

3) CALL No. SETTING

a) ADDRESS : No. 000~999

b) SWITCH TYPE : Ten Decimal FND Control

4) OPTION CARD

a) P-P ONLY : Lens & P/T

b) P-P + SENSOR : Lens & P/T & Sensor

5) PHYSICAL

a) WEIGHT : About 3.5Kg

b) OPERATION TEMPERATURE : -20℃~+55℃

c) DIMENSION : 190(W) x 290(H) x 140(D)