MODEL : SPH-100 A (핀 홀 렌즈용 공랭식 스텐레스 하우징)

1. 개 요

SPH-100 A는 제철소나 용광로, 용접장소 등에서 용접불똥 등 파편으로 인한 하우징의 전면 유리가 파손되는 것을 방지하기 위해 핀 홀 카메라를 사용할 때 적용하는 공냉식 스테인레스 하우징입니다.

2. 기 능 및 구 성

카메라 설치환경이 열악한 지역에서의 소형 특수 하우징

전면 렌즈 개구부의 최소화를 통해 핀 홀 카메라에 적용

STS-304 스테인레스 스틸 재질로 제작되어 내 환경성 우수

소형,경량형으로 협소한 현장여건의 CCTV 설치에 편리

복사열로 인해 내부온도의 상승을 억제하기 위한 공냉식

3. 제 원

Material : SUS-304 / 2.0t / 89Φ

Finish : Polishing

Front : 3Φ Pin-hole Only / Open

Air & Cable

Pressure : About 2Kgf/cm²

Air Inlet : 1/4 or 1/2 Inch (Option)

Connector : MS18-1 (10Pin)

Weight : About 1.6Kg

Operating Temp. : -30 ~ +105℃ / Rh85%

Dimension : 139(W) x 137(H) x 203(D)