MODEL : STC-3536 PTZ (열 영상 촬영 회전형 카메라)

1. 개 요

STC-3536 PTZ는 야간의 열 영상 카메라와 고배율 컬러 카메라를 하나의 회전대에 장착하여 해안선, 군부대의 침입감시 등 에 탁월한 성능을 제공하는 고기능 회전 카메라입니다.

2. 기 능 및 구 성

열 영상 및 고배율 컬러 카메라 각각의 영상신호 출력기능

35mm 열 영상용 고정렌즈와 36배 초고배율 컬러 카메라

7.5~13.5㎛ 파장대역의 Uncooled VOX Micro-bolometer

원거리에서도 섬세한 감시가 가능한 초정밀 회전대 적용

옥외 환경에 있어 -40℃~+60℃까지 안정적인 작동 보장

3. 제 원

1) THERMAL CAMERA

a) IMAGE SENSOR : Uncooled VOX Micro-bolometer

b) RESOLUTION : 320(H) x 240(V)

c) LENS : Germanium 35mm / Fixed

2) COLOR CAMERA

a) IMAGE SENSOR : Sony 1/4" EX View HAD CCD

b) ZOOM RATIO : Optic: x36 / Digital : x12

c) LENS FOCAL : f=3.4 ~ 122.4mm

3) P/T DRIVER

a) SPEED : 0.1° ~ 200° / Sec

b) ANGLE : Pan : Endless / Tilt : ±90°

c) FULL POWER : AC24V / Max 125W(Heater On)

4) PHYSICAL

a) WEIGHT : 12.5Kg

b) OPERATING TEMPERATURE : -40 ~ +60℃ / IP-66

c) DIMENSION : 261(W) x 349(H) x 387(D)