MODEL : TDC-30 (T.P.C용 돔 카메라)

1. 개 요

TDC-30 은 고성능 Sony CCD 센서와 T.P.C용 송신기를 내장하여 어댑터 및 별도의 중계장치 없이 UTP 케이블 만으로 영상전송 및 카메라 전원공급이 가능한 돔 카메라입니다.

2. 기 능 및 구 성

고감도 Sony CCD를 탑재하여 주/야간 선명한 화질 구현

UTP케이블 1 Line으로 최대 1Km까지 영상전송 및 전원공급

동축, 전원케이블 배선방식 대신 UTP케이블 1 Line으로 배선

현장에서 CCTV 시공 시 RJ-45잭 접속만으로 초 간편 설치

우수한 장거리 전송특성과 강력한 전송노이즈 방호 특성

3. 제 원

1) IMAGE DEVICE : 1/3" Sony Super HAD CCD

2) EFFECTIVE PIXELS : 768(H) x 494(V)

3) VIDEO FORMAT : NTSC (PAL=Option)

4) RESOLUTION : 480 TV Line

5) ILLUMINATION : 0.1Lux / F1.2 at 40 IRE

6) LENS : 3.6mm IR Lens / Fixed

7) DISTANCE : Max 300m

8) COMBINATION : TPR-2000 VP

9) RECEIVER : TPM-2000 VP

10) POWER : DC12V / Max 3W

11) OPERATION TEMPERATURE : -20℃ ~ +60℃

12) DIMENSION :100Φ(W) x 73mm(H)