MODEL : ACS-200 (경보신호 용량확장 스위치)

1. 개 요

ACS-200은 DVR의 경보출력이나 각종 센서류의 접점을 이용하여 조명등이나 경광등과 같이 AC를 사용하면서 전기용량이 큰 제품을 구동할 때 사용하며 시스템 구축을 위한 응용장치입니다.

2. 기 능 및 구 성

저용량 접점 출력(DO:Digital Output)을 고용량으로 확장

DVR이나 열선/적외선/마그네트 센서류의 접점용량 확장용

포토 커플러 출력으로도 구동되는 DC12V/0.05A급 릴레이

출력은 AC220V / 최대 5A까지 절체 용량의 확대 가능

외부 스위치를 이용하여 시스템 오작동시 강제 구동 기능

3. 제 원

1) POWER

a) INPUT : AC24V or DC12V / Max 150mA

b) INDICATOR : LED Lamp

2) INPUT

a) CONTACT : Switch or Dry Contact Only / Max 100mA

b) SWITCH : Direct Relay Driver

c) INDICATOR : LED Lamp

d) DC12V : Direct Relay On

3) OUTPUT LIMIT

a) VOLTAGE : Max AC250V or DC30V

b) CURRENT : Max 10A(Resister Load) or 5A(Inductor Load)

c) LOAD : Max 600W

d) SW KINDS : 2a Switch / Contact Only

4) PHYSICAL

a) WEIGHT : About 0.1Kg

b) DIMENSION : 80(W) x 44(H) x 30(D)