MODEL : AST-104 (경보 신호 입력기)

1. 개 요

AST-101, 104, 110은 UTP케이블 1개 만으로 최대 2.4Km까지 경보시스템용 센서와, 자동제어용 각종 센서의 전원공급은 물론, 경보신호를 송신할 수 있는 1채널, 4채널, 10채널 송신기입니다.

2. 기 능 및 구 성

UTP 케이블 1개 만으로 최대 2.4Km까지 전원공급 및 통신 가능

스위치를 이용한 공통신호(N-com, P-com)적용 기능

1채널, 4채널, 10채널의 접점신호 송출 기능

시스템 응용에 유리한 999개의 제어용 Address 내장

간편하게 채널 확장이 가능한 카드식 채널 확장 방식(AST-110)

3. 제 원

1) USE FOR : Contact Tx-Rx System

2) CABLING : Parallel 5 Pair UTP

3) POWER INPUT : DC20~80V

4) CONSUME : Max 5W / Unit

5) CIRCUIT Volt. : DC12V / DC5V

6) POWER OUTPUT : DC12V / Max 500mA

7) COMMUNICATION : LFSK Polling

8) TERMINATION : RJ-45

9) CONTACT INPUT : Photo Coupler

10) CONTACT OUTPUT : 4 Channel

11) WEIGHT : About 2.5Kg

12) OPERATING TEMPERATURE : -10℃ ~ +55℃