MODEL : MAR-160 (음성신호 1 채널 송/수신기)

1. 개 요

MAT/R-160은 현장에서 발생하는 음성신호를 포착하여 최대 2Km 정도의 먼 거리에서 경보 신호의 발현과 함께 청취할 수 있도록 하는 센서기능을 갖춘 음성신호 송/수신기입니다.

2. 기 능 및 구 성

두 가닥의 통신선으로 간단히 8개의 접점신호 송/수신

각종 열선/적외선/마그네트 센서류의 접점신호 전송용

기존 배선구조에서 센서의 추가설치 등 증설이 용이

RS-485 EIA 통신기법의 안정된 절연 통신회로 채택

다양한 기계경비 시스템 구축에 있어 풍부한 응용성

3. 제 원

1) POWER

a) INPUT : AC24V or DC12V

b) CURRENT : Max 100mA

c) INDICATOR : LED Lamp

2) MIC AUDIO I/O

a) INPUT : Balanced Line

b) DEVICE : LM386(Wi AGC)

c) IMPEDANCE : 1.0Kohm In

d) OUTPUT : 0dB(0.775V)

3) TELECOM

a) Communi. : Current Loop / 300~3,400Hz

b) DETECTOR : Opto-coupler Out

c) INDICATOR : Rx LED Lamp

4) PHYSICAL

a) WEIGHT : About 0.15Kg

b) DIMENSION : 80(W) x 44(H) x 30(D)