MODEL : SAL-2812 IR (저배율 자동 조리개 렌즈)

1. 개 요

SAL-2812 IR 은 주차장 등과 같이 25m 이내의 근거리 감시에 적합한 CCTV 박스카메라 전용 가변 초점 자동조리개 렌즈로 24시간 선명한 영상구현이 가능합니다.

2. 기 능 및 구 성

IR 채용으로 주/야간에도 초점 조정없이 선명한 영상구현

CS-Mount DC 자동 조리개(Auto Iris) 렌즈

감시 거리에 따라 다양한 줌 배율 선택 가능

넓은 범위의 근거리 감시효과에 탁월

컴팩트한 크기로 간편한 설치 시공적외선 조명을 내장하여 빛이 없는 환경에서도 감시 가능

3. 제 원

1) IMAGE FORMAT : 1/3"

2) MOUNT : CS-Mount

3) FOCAL LENGHT : 2.8~12mm

4) APERTURE RANGE : F 1.4

5) ANGLE OF VIEW

a) WIDE : 97° at 2.8mm

b) TELE : 24° at 12mm

6) OPERATING

a) IRIS : DC Auto Iris

b) FOCUS : Manual

c) ZOOM : Manual

7) WEIGHT : 0.09Kg

8) OPERATING TEMPERATURE : -10℃ ~ +50℃

9) DIMENSION : 38(W)x46(H)x52(D)