MODEL : TPM-2000 VP, TPS-2000 R (T.P.C 단거리용 16채널 수신반)

1. 개 요

TPM-2000 VP와 TPS-2000 R은 T.P.C 수신에 있어 최대 16개의 고정형 카메라(V+P)를 1개의 19인치 1U 크기로 통합시키고 각 채널마다 수신모듈을 적용할 수 있는 다채널 수신반입니다.

2. 기 능 및 구 성

단거리 고정형 카메라의 영상신호와 원격전원 전송장치

19인치 1U 공간에 16채널 수납으로 다채널 시스템에 최적

수신모듈을 1채널 단위로 증설할 수 있어 채널관리가 용이

분리된 동축과 전원케이블 대신 UTP 케이블만으로 전송

Active Balun 대비 저렴한 가격의 단거리 영상신호 전송

3. 제 원

1) VIDEO I/O

a) FREQUENCY : DC to 8MHz

b) IMPEDANCE : T.P.C : 100ohm, BNC : 75ohm

c) FORMAT : NTSC, PAL, SECAM Free

d) CROSS TALK : 60dB

e) ATTENUATION : 0.5dB Typical

f) CMRR : 60dB

g) TERMINATION : 5mm Pitch & Female BNC

h) CHANNEL : 1 ~ 16 CH(TPM-2000 VP Module)

2) PHYSICAL

a) WEIGHT : 0.8 Kg

b) OPERATING TEMPERATURE : -10℃ ~ +70℃/Rh 95%

c) STABLE TEMPERATURE : -30℃ ~ +70℃/Rh 85%

d) MATERIAL : Steel CR 1.0t

e) DIMENSION : 430(W) x 44(H) x 60(D)/Main